**旅客登机桥备品备件清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
|  | 闭门器 | SC-730A | SELECO斯力高 | 2 |  |
|  | 超声波传感器 | UC6000-30GM-IUR2-V15 | P+F | 1 | 桥身高度控制 |
|  | 超声波传感器 | UC2000-L2-E5-V15 | P+F | 1 | 减速控制 |
|  | 中间继电器 | MY3N-D2 | Omron欧姆龙 | 5 | C2柜 |
|  | 中间继电器 | LY3N-J | Omron欧姆龙 | 5 | C1柜 |
|  | 中间继电器 | LY3N-D2 | Omron欧姆龙 | 5 | C1柜 |
|  | 中间继电器 | LY4N-J | Omron欧姆龙 | 5 | C1柜 |
|  | 中间继电器 | RXM4AB2BD | Schneider施耐德 | 5 | C1、C2柜 |
|  | 中间继电器 | RXM3AB2BD | Schneider施耐德 | 5 | C1、C2柜 |
|  | 限位开关 | XCKJ...H29(本体)+ZCK-E046（头子） | Schneider施耐德 | 2 | 活动地板、桥头左右摆 |
|  | 限位开关 | XCK-J.C（本体）+ZCKE056（头子） | Schneider施耐德 | 5 | 触机停止、升降、伸缩、转台左右摆 |
|  | 摄像机 | TVT TD-9342E2 | 同为 | 2 |  |
|  | 旋转电位计 | WX72-2 1KΩ 0.3% | ELCO | 2 |  |