**旅客登机桥零配件清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **品牌** | **所属系统** | **安装位置** | **备注** |
|  | 回转支承 | JB/T2300 010.40.1000.00 |  | 转台 | 立柱 |  |
|  | 轴承 | GB/T283 NUP2308E |  | 防偏轮 |  |
|  | 轴承 | GB/T276 80304 |  | 顶托轮 |  |
|  | 滚轮 | 1650001-QFL00100 |  | 防风机构 |  |
|  | 不锈钢钢丝绳 | GB/T9944 6NAT6X19W+IWS-OCr18Ni9 |  | 防风机构 |  |
|  | 带座轴承 | GB/T7810 UCC 210 |  | 三角拉杆 |  |
|  | 带座轴承 | GB/T7810 UCFLU 205 |  | 侧壁卷帘 |  |
|  | 带座轴承 | GB/T7810 UCFLU 206 |  | 侧壁卷帘 |  |
|  | 张紧辊 | 1440000-QFL00100 |  |  |  |
|  | 左卷帘 | 1430000-QFL00100 |  | 侧壁卷帘 |  |
|  | 右卷帘 | 1420000-QFL00100 |  | 侧壁卷帘 |  |
|  | 右扭簧 | 65Mn碳素弹簧钢丝/D9 |  |  |  |
|  | 左扭簧 | 65Mn碳素弹簧钢丝/D9 |  |  |  |
|  | 胶缓冲器 | HQ-A-2(螺杆外露长度h=45) |  | 活动通道 | 限位缓冲器 |  |
|  | 滚轮  | CYR-4"-S |  | 通道滚轮 |  |
|  | 滚轮 | CFH-4"-SB |  | 通道滚轮 |  |
|  | 滚轮 | CF-3"-SB |  | 通道滚轮 |  |
|  | 钢丝绳 | GB/T8918 12ZAA6X19W |  | 平衡机构 |  |
|  | 拖链 |  | Igus | 随行电缆托架 |  |
|  | 玻璃 |  | 信义/三鑫 |  |  |  |
|  | 轴承 | GB/T297-30222 |  | 行走机构 | 行走轮 |  |
|  | 回转支承 | JB/T2300-010.30.500.00 |  | 行走轮架 |  |
|  | 实心轮胎 | 40"X16"X30" | Solideal | 行走轮 |  |
|  | 驱动电机 | DRS132S4（电机）+R97 DRS132S4BE11HF/2W/Os2 | SEW | 行走轮架 |  |
|  | 驱动轮链条 |  | 中集 |  |  |
|  | 带座轴承 | GB/T7810-UCFLU 205 |  | 接机口 | 侧壁卷帘 |  |
|  | 卷帘 | 5710000-QFL00900 |  | 侧壁卷帘 |  |
|  | 张紧辊 | 5751000-QFL00100 |  | 侧壁卷帘 |  |
|  | 左扭簧 | 1400003-QFL00100 |  | 侧壁卷帘 |  |
|  | 右扭簧 | 1400004-QFL00100 |  | 侧壁卷帘 |  |
|  | 带座轴承 | GB/T7810 UCC 210 |  | 上下支撑 |  |
|  | 带座轴承 | GB/T7810 UCC 210（带油嘴） |  | 上下支撑 |  |
|  | 不锈钢钢丝绳 | GB/T9944 6NAT6X19W+IWS-OCr18Ni9 |  | 防风系统 |  |
|  | 电动推杆 | CAHB-31-P2N-102380-AXX000-001 | SKF | 调平机构 |  |
|  | 电动推杆 | CAHB-31-P2N-305583-AXX000-001 | SKF | 活动地板 |  |
|  | 电动推杆 | CAHB-31-P3N-457811-AXDX00-001 | SKF | 遮蓬开闭机构（左侧） |  |
|  | 电动推杆 | CAHB-31-P3N-457811-AXDX00-002 | SKF | 遮蓬开闭机构（右侧） |  |
|  | 滚轮 | CF-1 7/8"-S |  | 滚轮系统 |  |
|  | 关节轴承 | BL12BD | THK | 遮蓬开闭机构 |  |
|  | 关节轴承 | BL16BD | THK | 活动地板 |  |
|  | 遮篷 | 5820000-QFL00200 |  |  |  |
|  | 闭门器 | SC-730A | SELECO斯力高 |  | 服务门 |  |
|  | 限位开关 | ZCKJ4046H29 | schneider施耐德 | 电气系统 |  |  |
|  | 限位开关 | ZCKJ1H29C | schneider施耐德 |  |  |
|  | 限位开关 | ZCKJ4H29C | schneider施耐德 |  |  |
|  | 限位开关 | SLO30VB6YQ | 美国邦纳 |  |  |
|  | 限位开关 | XCK-P2110P16 | schneider施耐德 |  |  |
|  | 限位开关 | XCK-J.C | schneider施耐德 |  |  |
|  | 限位开关 | XCKJ H29 | schneider施耐德 |  |  |
|  | 限位开关头子 | ZCKE056 | schneider施耐德 |  |  |
|  | 限位开关头子 | ZCKE046 | schneider施耐德 |  |  |
|  | 安全靴 | HSC 65-35-04T1759T6 | HAAKE | 接机口 |  |
|  | 安全靴 | HSC-SAFETY EDGE 63.03 | HAAKE | 接机口 |  |
|  | 超声波传感器 | UC6000-30GM-IUR2-V15 | P+F | 接机口下部 | 高度检测 |
|  | 超声波传感器 | UC2000-L2-E5-V15 | P+F | 接机口前端 | 距离检测 |
|  | 限位开关 | LSYAB1A | HONEYWELL |  |  |
|  | 断路器 | OSMC32N3D16 3P | schneider施耐德 |  |  |
|  | 摄像机 | 同为TVT TD-9342E2 | 同为 |  | 立柱 |
|  | 显示器 | US-M0801P,7寸彩色TFT |  | C1柜 | 视频监控 |
|  | 断路器 | NSC160S4125,125A,4P3T,18kA | schneider施耐德 |  |  |
|  | 断路器 | OSMC32N2C10 | 梅兰日兰 |  |  |
|  | 断路器 | OSMC32N2C16 | 梅兰日兰 |  |  |
|  | 断路器 | DPN 1P+N,16A,C型 | 梅兰日兰 |  |  |
|  | 漏电保护开关 | VIGI DPN ELM,1P+N,25A,30mA | schneider施耐德 |  |  |
|  | 断路器 | OSMC32N2D6 | 梅兰日兰 |  |  |
|  | 推进器 | A22-10B5-12D | THOMSON |  |  |
|  | 推进器 | A22-10B5-24D, 220VAC | THOMSON |  |  |
|  | 推进器 | A22-10B5-04D, 220VAC | THOMSON |  |  |
|  | 电机 | KF47DT80K4BMG/OS2 415V | SEW |  |  |
|  | 电机 | RF57DV132S4/BMG/HF/OS2 | SEW |  |  |
|  | 行走警灯 | QAOL1 黄色闪烁,24VDC,-40~60℃ | Q-Light克莱特 | 轮架 |  |
|  | 行走警灯 | QAOL1 红色色闪烁,24VDC,-40~60℃ | Q-Light克莱特 | 接机口下部 |  |
|  | 桥头障碍灯 | S125HLS-P-DC24V-R,红色常亮,24VDC,带竖管支撑(约400mm)及转换接头(R1"),IP65,-30度,CE,符合ICAO-附件14关于低光强A类型要求 | Q-Light克莱特 |  |  |
|  | 泛光灯 | ZY-2071-50W/PH/LED 50W,100~240VAC,50/60Hz,4000K | 振业NSZ |  |  |
|  | 通道普通照明灯具 | LF-240PC-8 | 通力天马 |  |  |
|  | 配电柜维修灯 | AF-16WTS 16W 220VAC | 通力天马 |  |  |
|  | 通道照明应急灯具 | LF-240PCY-8 | 通力天马 |  |  |
|  | 空气开关 | NSC100S 50A/3P | schneider施耐德 |  |  |
|  | 电机保护断路器 | GV2ME06C | schneider施耐德 |  |  |
|  | 电机保护断路器 | GV2ME32C | schneider施耐德 |  |  |
|  | 电机保护断路器 | GV2ME20C | schneider施耐德 |  |  |
|  | 中间继电器 | RXM3AB2BD 24VDC 3NC/NO 10A | schneider施耐德 |  |  |
|  | 温湿度控制器 | MT11 1NO/1NC,温度控制范围0~60℃ | 雷子克 |  |  |
|  | 空气开关 | OSMC32N2C10 | schneider施耐德 |  |  |
|  | 热保护器 | LRD21C (12~18A) | schneider施耐德 |  |  |
|  | 热保护器 | LRD07C (1.6~2.5A) | schneider施耐德 |  |  |
|  | 报警器 | 140 920 55,9-28VDC | WERMA |  |  |
|  | 接触器 | LC1-D09BDC 24VDC | schneider施耐德 |  |  |
|  | 接触器 | LC1-D09P7C 230VAC 9A | schneider施耐德 |  |  |
|  | 电机保华断路器 | GV2ME07C | schneider施耐德 |  |  |
|  | 接触器 | LC1-D09BDC 24VDC | schneider施耐德 |  |  |
|  | 接触器 | LC1-D50ABD,24VDC,3NO | schneider施耐德 |  |  |
|  | 接触器 | LC1-D32BDC | schneider施耐德 |  |  |
|  | 继电器 | RXM4AB2BD 24VDC 4NC/NO 6A | schneider施耐德 |  |  |
|  | 继电器 | LY3NJ 24VDC | OMRON |  |  |
|  | 继电器 | RXM3AB2P7 230VAC 3NC/NO 10A | schneider施耐德 |  |  |
|  | 继电器 | RXM3AB2BD 24VDC 3NC/NO 10A | schneider施耐德 |  |  |
|  | 继电器 | MY3N-D2 | Omron欧姆龙 |  |  |
|  | 继电器 | LY3N-D2 | Omron欧姆龙 |  |  |
|  | 继电器 | LY4N-J | Omron欧姆龙 |  |  |
|  | 继电器 | RXM4AB2BD | Schneider施耐德 |  |  |
|  | 继电器 | RXM3AB2BD | Schneider施耐德 |  |  |
|  | 时间继电器 | H3CR-A8 24VDC | OMRON |  |  |
|  | 温控器 | MT11 1NO/1NC,温度控制范围0~60℃ | 雷子克 |  |  |
|  | 变频器 | ATV71HU55N4Z 5.5KW  | schneider施耐德 |  |  |
|  | 制动电阻 | 60Ω，300W | JINXING |  |  |
|  | 风扇 | FU9803C 220VAC 50HZ | 卡固电气 |  |  |
|  | 触摸屏 | HMIGTO5310 | schneider施耐德 |  |  |
|  | 加热器 | H75,75W,230V | 雷子克 |  |  |
|  | 钥匙开关 | YW4K-3AE22N23,三位,2NO+2NC | IDEC |  |  |
|  | 电源指示灯 | APW299-G | IDEC |  |  |
|  | 旋转电位计 | WX72-2 1KΩ 0.3% | ELCO |  |  |
|  | 按钮 | XB4-BA3351 | schneider施耐德 |  |  |
|  | 急停按钮 | XW1E-LV412Q4MFR,Φ40蘑菇头,Φ22.5安装孔,红色,2NC+1NO,LED指示灯 | IDEC |  |  |
|  | 中央操作手柄 | XKB-A34229 +order from | schneider施耐德 |  |  |
|  | 中央操作手柄 | XKBz994  | schneider施耐德 |  |  |
|  | 开关电源 | SPD241201N 24VDC 5A 115/230 AUTOselect,47/63Hz | GARLO |  |  |
|  | 开关电源 | 2938756 MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 | PHOENIX |  |  |
|  | 钥匙开关 | XB2-BG65C | schneider施耐德 |  |  |
|  | 相序保护器 | RM22TR33 | schneider施耐德 |  |  |
|  | 安全继电器 | ESR12-24ACDC | BIRCHER |  |  |
|  | 安全继电器 | NES13DB24SA | 瑞士佳乐 |  |  |
|  | 断路器 | NSC100S100A | schneider施耐德 |  |  |
|  | 电源变压器 | 400V/200V 50HZ 680W |  |  |  |
|  | 浪涌保护器 | 2807599 | PHOENIX |  |  |
|  |  | LSYJB6B-7M | MICRO SWITCH |  |  |
|  | 液压软管 | R2ATX470-08M21693-08-24M21613-08-24 | CIMC | 液压系统 |  |  |
|  | 液压软管 | R2ATX400-08M21693-08-24M21613-08-24 | CIMC |  |  |
|  | 液压软管 | R2ATX360-06M21613-06-20X2 | CIMC |  |  |
|  | 液压软管 | R2ATX320-08M21693-08-24M21613-08-24 | CIMC |  |  |
|  | 滤芯 | TZX2-63X10 | 温州黎明 |  |  |
|  | 滤芯 | LH0060D010BN3HC | 温州黎明 |  |  |
|  | O型密封圈 | 17X2.65 | PARKER |  |  |
|  | O型密封圈 | 9.5X1.8 | PARKER |  |  |
|  | 液控单向阀 | SL10PA3-4X | REXROTH |  |  |
|  | 球式电磁阀 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4+Z4 | REXROTH |  |  |
|  | 液控单向阀 | R900464707 SV-10-PB3-42 | REXROTH |  |  |
|  | 电磁阀 | R9005612744WE66D62-EG24N9K4 | REXROTH |  |  |
|  | 电磁阀 | DG4V3-QA-M-S-9DOUH760 | EATON HYDRAULICS |  |  |