**南通兴东国际机场围界报警系统软件维保项目**

**第一章 比价公告**

南通机场集团有限公司对围界报警系统软件维保项目进行公开比价方式采购，诚邀符合条件的供应商参加。

一、采购信息

1.采购项目：南通兴东国际机场围界报警系统软件维保项目

2.项目编号：2025088-FW-JCJT

3.最高含税限价为：人民币叁万元整(¥30000)；

二、文件递交

1.递交截止时间：2025年7月21日下午14:00（评审时间同上）；

2.文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（评审地点同上）；

3.文件递交方式：【邮寄/现场】递交纸质材料（不见面开标）；

4.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

5.响应文件内容

5.1响应人具备独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照；

5.2报价单（格式见附件一）；

5.3响应人以一个文件包密封递交，内装上述文件一式二份，封套上写明：采购人名称、采购项目名称、响应供应商名称（加盖单位公章）；

5.4本次比价不接受联合体参与；

三、联系方式

招标咨询 杨蓓娟 电话：0513-86860217

技术咨询 许 亮 电话：0513-86860580

采购监督 陈家辉 电话：0513-86860032

采购人：南通机场集团有限公司

2025年7月17日

**第二章 响应须知**

1. 采购内容

|  |  |
| --- | --- |
| 服务名称 | 服务内容 |
| * 1. 南通机场集团围界入侵报警平台软件维保服务   （服务周期:一年） | 1. 调试及保障围界入侵报警平台振动光缆报警系统能正常运行，可靠推送报警信息。 2. 调试及保障围界入侵报警平台微波及红外对射防区能正常运行，可靠推送报警信息。 3. 调试并保障围界入侵报警平台广播及声光报警器在设备无硬件故障的情况下能正常运行反馈平台的联动信号。 4. 调试并保障围界入侵报警平台能够正常弹出告警信息，信息应能显示告警点位置，以及联动监控的准确性。 5. 配合机场方做好围界入侵报警平台视频监控联动的增加与调整。 6. 每季度对南通机场集团围界入侵报警平台软件系统进行巡检，并提供巡检报告 |

二、报价

1.响应人报价应包含与项目相关的所有费用，包括但不限于包装费、运费、检测、安装、调试、税费等，成交后不得另增加其他费用。

2.响应人报价不得超过含税单价限价。

三、评审方法

1.最低评标价法，以不含税报价为评审价，报价最低的响应人作为本次项目的成交人；

2.有效竞谈响应人只有1个的，改为商务谈判;

四、商务要求

1.交付时间：收到采购方通知后7个日历天；

2.交付地点：南通兴东国机场内指定地点；

3.售后服务：成交单位需保证提供优良的服务，如采购方有需要，响应人须在2小时内到达现场；

4.验收标准：响应人提供的服务必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足比价文件中所列服务要求及服务内容要求和乙方承诺的其它指标，否则甲方有权拒绝验收。

验收方式：【现场检查】

5.付款条件：签订合同后10日内，支付维保服务总价的50%,维保服务（服务期一年）完成并经验收合格后15个工作日内支付剩余尾款。

**第三章 格式文件**

附件一：

报价单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| 南通机场集团围界入侵报警平台软件维保服务  （服务周期:一年） | 1、调试及保障围界入侵报警平台振动光缆报警系统能正常运行，可靠推送报警信息。  2、调试及保障围界入侵报警平台微波及红外对射防区能正常运行，可靠推送报警信息。  3、调试并保障围界入侵报警平台广播及声光报警器在设备无硬件故障的情况下能正常运行反馈平台的联动信号。  4、调试并保障围界入侵报警平台能够正常弹出告警信息，信息应能显示告警点位置，以及联动监控的准确性。  5、配合机场方做好围界入侵报警平台视频监控联动的增加与调整。  6、每季度对南通机场集团围界入侵报警平台软件系统进行巡检，并提供巡检报告。 | 元/年 |
| 税率： |  | |
| 不含税总价（小写） |  | |
| 含税总价（小写） |  | |

联系人： 联系电话：

报价单位盖章：

年 月 日